	设备采购计划
设备名称
型号
数量
主要用途
备注
数字逻辑

试验仪
TPE-D3II
18
教学实验主机

容纳1个班同时上课

万用表
优利德

20
教学测量使用
项目建设内容
数字逻辑实验箱技术需求：
电源 输入：AC 220V士10%，输出：DC 5V/1A（两路），可自由组合。

DC 12V/0.5A（两路），可自由组合（四路电源相互独立，设有开关，具有保护、报警及自动恢复功能）。直流信号源：两路，均为1.3V～15V/200mA，连续可调，可自由组合。

单脉冲（消抖脉冲）：可同时输出正负两个脉冲，脉冲幅值为TTL电平。

连续脉冲至少两组，输出均为TTL电平。固定频率脉冲源：输出频率分别为1Hz、2Hz、10Hz、2KHz、20KHz、2MHz。频率可调脉冲源：1Hz～1MHz。

至少十组逻辑电平开关：置于H时输出为高电平。置于L时输出为低电平。

至少十二位电平指示：为正逻辑，高电平“1”送入时LED亮，反之则不亮（带驱动）。

电路实验区：面包板三块、DIPIC插座九个（其中：14脚六只、16脚三只）。

元件库：由电位器组、电阻、电容、蜂鸣器等元件构成，参数均在面板上标明。

	万用表技术参数  

基本特性

- 显示：四位半，19999 计数 

- 量程方式：手动量程 

- 输入阻抗：10 MΩ 

直流电压 (DCV) 

- 量程：200mV/2V/20V/200V/1000V 

- 精度：±(0.05%+3) 

交流电压 (ACV) 

- 量程：200mV/2V/20V/200V/750V 

- 精度：±(0.5%+10) 

直流电流 (DCA) 

- 量程：2mA/20mA/200mA/20A 

- 精度：±(0.5%+5) 

交流电流 (ACA) 

- 量程：2mA/20mA/200mA/20A 

- 精度：±(0.8%+10) 

电阻 (Ω) 

- 量程：200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ 

- 精度：±(0.3%+1) 

电容 (C) 

- 量程：20nF/200nF/2μF/20μF 

- 精度：±(4%+20) 

频率 (F) 

- 量程：20kHz 

- 精度：±(1.5%+5) 

- 输入灵敏度：≤200mVrms；最大输入 30Vrms 

其他功能 

- 二极管/通断蜂鸣/三极管测试 

- 数据保持、自动关机、低电压提示 

一般特征 

- 电源：9V 电池 (6F22) 

- 尺寸：190×88×34 mm 

- 重量：约 270g (不含表笔) / 540g (含保护套)

- 工作环境：0～40℃，湿度≤80%

**开标现场需带样品


